
	审批意见：                                  乳环报告表[2026]15号

《乳山汇鑫隆建材有限公司生产复合新材料项目环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目为扩建项目，位于乳山口镇经济开发区江门路以北200米、
湛江路以西300米，项目总投资500万元，其中环保投资50万元。新建一座制砖厂房，购置给料机、滚筒筛、脱水筛、溜塔、筛床、渣浆水泵以及制砖系统。以机制砂、砂石、水泥为主要原料，年产免烧水泥砖1300万块。根据《报告表》结论，我局原则同意报告表中所列建设项目的地点、规模、性质、生产工艺、环境保护和风险防范措施。
二、项目在建设和运行管理过程中，要严格落实《报告表》中提出的各项环保要求。各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证后实施，以确保稳定达标排放。重点应做好以下工作：

1.运营期大气污染防治措施：投料口设置半封闭式围挡及集气罩，将废气收集后经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒DA001排放，颗粒物有组织排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表2其他建材-一般控制区，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；水泥卸料通过密闭管道输送至罐仓，经仓顶配套除尘器处理后无组织排放；物料装卸粉尘及堆场扬尘采取喷雾抑尘措施。颗粒物无组织排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018）中表3除水泥外的其他建材无组织排放限值要求。

2.运营期水污染防治措施：生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，排放浓度需满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 B等级标准的要求；机制砂湿式筛分废水收集后经“三级沉淀+絮凝”工艺处理后，进行泥水分离，上清液进入清水池回用于生产，不得外排。回用水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）洗涤用水标准。
3.运营期噪声防治措施：采用低噪声设备，对设备采取基础减振、厂房隔声等措施，合理安排作业时间，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4.运营期固体废物防治措施：应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。应按报告表的要求设置一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。一般固体废物收集后暂存于一般固废间，不合格品、收集的降尘粉尘回用于生产，实现资源化利用。废布袋外售相关单位利用或处置；底泥需按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）完成浸出毒性检测鉴别，浓度满足标准限值的，方可纳入一般工业固体废物实施管理与资源化利用，超出标准限值时，底泥应界定为危险废物，须按照危险废物相关管理要求进行处置。废物暂存于危废间，废机油、废液压油、废油桶及废含油手套委托有危废资质的单位进行处置。

5.土壤和地下水污染防治措施：按照源头控制、分区防渗要求做好地下水和土壤污染防治，对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应防渗措施，重点做好危废库、化粪池、三级沉淀池、管道等的防腐、防渗措施。

6.监测要求：严格落实环境监测技术规范和报告表提出的环境管理及监测计划。严格按照规范设置污染物排放口和标志牌。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台。
7.强化环境风险防范：制定环境风险应急预案，落实各项应急管理措施和风险防范措施。一旦发生环境风险事故，必须立即采取相应的措施，控制并削减对外环境的污染影响。建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
三、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。项目竣工后须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
五、本意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、立项、城建、应急、安全、排水、消防、水土保持、取水等，应符合相关政策及法律法规要求。项目建设和运行依法需要办理其他手续的，应按规定办理后方可开工建设或投入运行。
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