
	审批意见：                                  乳环报告表[2026]16号

《乳山市君和新型建材有限公司新型建材制造项目生态环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目为新建项目，位于经济开发区湛江路东、无锡路以北，项目总投资3500万元，其中环保投资30万元。项目对现有1座办公楼及1座厂房进行改建，并新建2座标准化车间，共设置3条生产线，以水泥、沙、石子、石粉及水为主要原料，生产混凝土砖类产品，预计年产量总计50万吨，其中水泥砖13.75万吨、仿石砖13万吨、透水砖13万吨、预制混凝土异型砖10.25万吨。根据《报告表》结论，我局原则同意报告表中所列建设项目的地点、规模、性质、生产工艺、环境保护和风险防范措施。
二、项目在建设和运行管理过程中，要严格落实《报告表》中提出的各项环保要求。各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证后实施，以确保稳定达标排放。重点应做好以下工作：

1.施工期：采取遮盖、封闭、喷洒、围挡等措施防止扬尘污染，加强施工车辆和非道路移动机械污染防治措施。妥善处置施工期废水及固体废物，优先选用低噪声设备，合理安排施工时间。

2.运营期大气污染防治措施：水泥采用密闭气力输送系统卸料至罐仓，卸料废气经仓顶配套脉冲布袋除尘器处理后，由2根15m高排气筒排放，1#车间水泥砖生产线2座罐仓废气合并由DA001排放，2#车间仿石砖/透水砖生产线2座罐仓废气合并由DA002排放，排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“其他建材”一般控制区排放浓度限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准排放速率限值。骨料卸料/上料粉尘、搅拌废气、成型粉尘、车辆运输扬尘、堆场扬尘通过密闭和喷淋措施减少逸散，最终无组织排放，须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3除水泥外的其他建材无组织排放限值要求。
3.运营期水污染防治措施：生活污水经过化粪池处理后经市政管网排入乳山康达水务有限公司一厂集中处理，生活污水须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1中B级标准限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。
4.运营期噪声防治措施：采用低噪声设备，对设备采取基础减振、厂房隔声等措施，合理安排作业时间，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5.运营期固体废物防治措施：应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。应按报告表的要求设置一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。一般固体废物收集后暂存于一般固废间，不合格品、收集粉尘收集后回用于生产，废混凝土渣收集后由其他建筑单位回收综合利用，废打包带、废钢筋头、废布袋、废脱模剂包装桶分类收集后由物资回收部门回收处置。危险废物暂存于危废间，废机油、废液压油、废油桶、废含油手套及抹布由危废库暂存后，委托有资质单位进行处置。
6.土壤和地下水污染防治措施：按照源头控制、分区防渗要求做好地下水和土壤污染防治，对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应防渗措施，重点做好危废库、化粪池、管道、油类存放区等的防腐、防渗措施。

7.监测要求：严格落实环境监测技术规范和报告表提出的环境管理及监测计划。严格按照规范设置污染物排放口和标志牌。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台。
8.强化环境风险防范：制定环境风险应急预案，落实各项应急管理措施和风险防范措施。一旦发生环境风险事故，必须立即采取相应的措施，控制并削减对外环境的污染影响。建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
三、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前排污登记。项目竣工后须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
五、本意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、立项、城建、应急、安全、排水、消防、水土保持、取水等，应符合相关政策及法律法规要求。项目建设和运行依法需要办理其他手续的，应按规定办理后方可开工建设或投入运行。
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