
	审批意见：                                  乳环报告表[2026]17号

《威海仁心医院建设项目生态环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目为新建项目，位于乳山市白沙滩镇小单家村长江路788号山东外事职业大学西校区3号产教融合楼。项目总投资20000万元，其中环保投资120万元。项目设置床位218张，设计门急诊日均接待病人300人次，院区总面积14746m2，总建筑面积20543.75m2。根据《报告表》结论，我局原则同意报告表中所列建设项目的地点、规模、性质、生产工艺、环境保护和风险防范措施。
二、项目在建设和运行管理过程中，要严格落实《报告表》中提出的各项环保要求。各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证后实施，以确保稳定达标排放。重点应做好以下工作：

1.运营期大气污染防治措施：熏蒸废气、艾灸废气基本不含NH3及H2S，经房间排气系统管道引至房间屋面外无组织排放。污水处理站废气经密闭、引风机收集、“UV光解催化+活性炭吸附”处理后排放，污水处理站废气须满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB 37/596-2020）表2污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准值要求以及《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB 37/596-2020）表2中标准要求。
2.运营期水污染防治措施：化验废液经单独废液桶收集后作为危废交由有资质单位进行处理；病房废水、就诊人员废水、医护人员废水、后勤人员生活废水、地面清洁废水、洗衣房废水、纯水制备使用废水以及化验清洗废水进入医院污水处理站，经格栅池进行机械过滤及“水解酸化（厌氧）+缺氧+接触氧化+二氧化氯消毒”处理，须达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB 37/596-2020）表1中二级标准要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）修改单相关标准要求后，经市政污水管网输送至乳山市银滩第二污水处理厂集中处理后排入外环境。
3.运营期噪声防治措施：采用低噪声设备，对设备采取基础减振、加强检查等措施，加强医院内部管理、优化院内交通组织，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准要求。
4.运营期固体废物防治措施：应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。应按报告表的要求设置一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。生活垃圾由环卫部门定期清运。一般固体废物收集后暂存于一般固废间，废包装材料、废滤料外售物资回收部门。危险废物暂存于危废间，医疗废物、废紫外灯管、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、废活性炭、化验废液，物统一收集后暂存于医疗废物暂存间和危险废物暂存间，交由有资质单位进行转运处理
5.土壤和地下水污染防治措施：按照源头控制、分区防渗要求做好地下水和土壤污染防治，对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应防渗措施，重点做好危废库、污水处理站、污水管道等的防腐、防渗措施。

6.监测要求：严格落实环境监测技术规范和报告表提出的环境管理及监测计划。严格按照规范设置污染物排放口和标志牌。
7.强化环境风险防范：制定环境风险应急预案，落实各项应急管理措施和风险防范措施。一旦发生环境风险事故，必须立即采取相应的措施，控制并削减对外环境的污染影响。建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
三、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。项目竣工后须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
五、本意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、立项、城建、应急、安全、排水、消防、水土保持、取水等，应符合相关政策及法律法规要求。项目建设和运行依法需要办理其他手续的，应按规定办理后方可开工建设或投入运行。
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