	审批意见：                                    乳环辐表审[2026]4号
《山东华电乳山青山20MW风电项目环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下：
一、本项目拟安装2台单机容量为6250kW的风电机组和1台单机容量为7500kW的风电机组。新建1回35kV集电线路，路径总长约18.895 km，其中单回架空线路17.92 km，电缆线路0.975 km，最终接入华电乳山崖子风电场220 kV升压站。项目总投资13287.86万元，其中环保投资202万元。根据《报告表》结论及专家意见，我局同意按照环境影响报告表中提出的性质、规模、地点、申报的路径以及环境保护措施进行工程建设。
二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：
（一）严格落实电磁环境污染防治措施。站址四周及工程沿线电场强度、磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，且应给出警示和防护指示标志。线路架设应满足《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的相关要求。
（二）严格落实噪声污染防治措施。施工期间须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工，同时确保线路周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。
（三）加强施工期的环境管理。加强施工车辆和非道路移动机械污染防治措施，严格落实《山东省非道路移动机械污染防治管理办法》等有关要求，建设单位、施工单位应当使用符合排放标准的非道路移动机械。施工场地定期增湿、洒水压尘，建筑材料等密闭储存、用防尘布苫盖，以减少施工扬尘量；施工废水经临时沉淀池收集沉淀处理后，用于施工场地内洒水抑尘等，不得外排；施工人员的生活污水排入临时化粪池，定期清运，不得外排；拆除的导线由供电公司进行回收，建筑垃圾送指定地点倾倒，生活垃圾经分类收集后，由环卫部门定期清运；严格落实生态保护措施，减少对生态红线的影响。合理选择铁塔和塔基，严格控制施工范围，制定合理的施工工期，禁止在生态红线保护区范围（含饮用水水源地保护区等）内设置牵张场、施工营地等临时工程；路线经过树林时，通过采取高跨的方式，从而减轻对生态环境的破坏；施工结束后及时恢复植被，做好工程后的生态恢复工作，落实报告表提出的其他各项生态保护措施。
（四）加强环境风险和安全生产防控，落实应急措施，确保环境安全和生产安全。
（五）线路跨越房屋的，要事前征求产权人的意见，并将环境影响评价结论及审批意见告知被跨越房屋的产权人。
（六）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。
    （七）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护有关信息，主动接受社会监督。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，除按照国家要求规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告。
四、若该项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施，发生重大变动的，你单位应当按要求重新报批环境影响评价文件。若环评文件自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响
评价文件报我局重新审核。
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