
	审批意见：                                  乳环报告表[2026]14号

《年产150吨海参多肽及1万吨蚝汁生产加工项目环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目为新建项目，位于威海市乳山市城区街道天津路8号，项目总投资5000万元，其中环保投资20万元。项目利用现有厂房，通过清洗、酶解、浓缩、熬制、调配、灭菌、灌装等工序生产蚝汁及海参多肽，建成后预计年产蚝汁约10000吨、海参多肽约150吨。根据《报告表》结论，我局原则同意报告表中所列建设项目的地点、规模、性质、生产工艺、环境保护和风险防范措施。
二、项目在建设和运行管理过程中，要严格落实《报告表》中提出的各项环保要求。各项环保设施设计应由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经科学论证后实施，以确保稳定达标排放。重点应做好以下工作：

1.运营期大气污染防治措施：0.8t/h天然气蒸汽发生器燃烧废气通过低氮燃烧后，经11m排气筒P1排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB 37/2374-2018)表2中“一般控制区”标准。原料储存、生产过程中产生的异味，通过车间密闭、喷洒除臭剂等措施处理，厂界恶臭浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界标准值。
2.运营期水污染防治措施：设备冲洗废水（主要是第四道冲洗使用酸碱进行杀菌中和后的废水，前三道冲洗废水及管道内容物均收集到了暂存罐，用于下一批次生产）、蒸汽发生器定期排水、包装物（使用前）冲洗废水以及纯水制备产生的浓水等生产废水，与生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入污水处理厂，经污水厂处理后达标排放，须满足《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表1标准、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准。
3.运营期噪声防治措施：采用低噪声设备，对设备采取基础减振、厂房隔声等措施，合理安排作业时间，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
4.运营期固体废物防治措施：应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。应按报告表的要求设置一般工业固体废物和危险废物暂存间，暂存间设计、建设和运行应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。原辅材料废包装袋、废反渗透膜等一般工业固废收集后外售废品回收单位；实验室废液、硫酸及氢氧化钠废包装等危险废物，暂存于危废暂存库，定期由有危险废物处理资质单位处理。
5.土壤和地下水污染防治措施：按照源头控制、分区防渗要求做好地下水和土壤污染防治，对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应防渗措施，重点做好危废库、化粪池、中和池等的防腐、防渗措施。

6.监测要求：严格落实环境监测技术规范和报告表提出的环境管理及监测计划。严格按照规范设置污染物排放口和标志牌。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台。
7.强化环境风险防范：制定环境风险应急预案，落实各项应急管理措施和风险防范措施。一旦发生环境风险事故，必须立即采取相应的措施，控制并削减对外环境的污染影响。建设单位要对建设项目的环保设施开展安全风险评估。
三、项目建设须严格执行配套建设的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。项目竣工后须按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
五、本意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、立项、城建、应急、安全、排水、消防、水土保持、取水等，应符合相关政策及法律法规要求。项目建设和运行依法需要办理其他手续的，应按规定办理后方可开工建设或投入运行。
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